CZĘŚĆ OPISOWA
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	do projektu chodnika w miejscowości Kalonka.

I. Zakres robót w kolejności realizacji
~ rozbiórka istn.wjazdów.
~ wykonanie korytowania do proj. rzędnych
~ wykonanie krawężników bet. o wym. 20x30 cm
~ wykonanie chodnika z kostki bet. grubo 6 cm na podsypce piskowo  cementowej
~ wykonanie wjazdów do posesji szerokości 4,5m ze skosami                                    z kostki bet. grubo 8 cm na podbudowie z kruszywa
~ wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
~ wykonanie rowu chłonno parującego
~ wykonanie regulacji obudów zasuw szt.15
~ wykonanie wzdłuż  krawędzi jezdni  od strony chodnika  linii krawędziowej  ciągłej  farbą chlorokauczukową.    
~ plantowanie terenów zieleni
II.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

. Zwężenie ulicy na czas prowadzenia robót związanych z ułożeniem krawężnika
. roboty ziemne - przy pogłębianiu koryta
. roboty budowlane nawierzchni chodników i wjazdów - szczególnie dot. ruchu pieszego

III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową parkingu to:
IV-1 Prowadzenie robót ziemnych - wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. Arozporządzenia) .
	IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas i wibracje
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późno zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: DZ.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki' Socjalnej z dn. 28 maja 1996 L W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby        (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 L W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych         (Dz.U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: OZ.U. nr 82, poz. 930)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (OZ.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:
1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania , robót budowlanych
2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach
3. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	IV. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dotyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację stanowi łączność telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego. należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

UWAGA: na przejściach istniejąch kabli energetycznych eW i En, kabli telekomunikacyjnych, gazu, przyłączy gazowych oraz przyłączy wodociągowych pod projektowanymi zjazdami do posesji, zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A 160PS o długościach wynikających z projektowanych szerokości chodnika i zjazdów.

										Opracował:
									Roman Tyrlik